四氯乙烯干洗机采用不宜燃烧的[四氯乙烯](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF/2229816%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)作洗涤剂，洗净度高，[去污](https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%BB%E6%B1%A1/11013923%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)彻底，不损衣物。洗涤后衣物不退色，不收缩，无皱折，且能杀菌防蛀。适用于[洗涤](https://baike.baidu.com/item/%E6%B4%97%E6%B6%A4%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)[涤棉](https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%A4%E6%A3%89/302112%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)、毛、呢、绒、化纤、羽绒等织物。四氯乙烯[干洗机](https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/6224047%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)都具有洗涤、甩脱、过滤、烘干、溶液蒸馏回收等功能。四氯乙烯干洗机由于型号不同，所以，采用了不同功率的制冷压缩机，使烘干回收的速度大大加快，并且有效地回收了[四氯乙烯](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF/2229816%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)溶剂。[干洗机](https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/6224047%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E5%B9%B2%E6%B4%97%E6%9C%BA/_blank)的主要结构和部件均采用了不锈钢件和铜件，使机器的使用寿命大大延长。整机采用了电脑控制，即可手控，又可自动控制洗衣过程。